**О мероприятиях по предупреждению производственного травматизма**

 **при выполнении работ в колодцах и замкнутых пространствах**

В 2022 году произошел резкий рост несчастных случаев со смертельным исходом в организациях, деятельность которых связана с выполнением работ в водопроводных, канализационных колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах.

Для недопущения случаев производственного травматизма, при выполнении работ в колодцах и замкнутых пространствах, руководителям организаций, чья деятельность связана с выполнением указанных работ, важно проводить мероприятия, направленные на предупреждение травматизма. К указанным мероприятиям относятся: проведения работникам внеплановых инструктажей, своевременное их обучение, обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, газоанализаторами, газосигнализаторами, проведение профилактических тренировок для работников.

Одним из средств, предупреждения нечастных случаев на производстве является обеспечение работодателем безопасных условий и охраны труда на рабочих местах, выполнение требований, предъявляемых к проведению работ в колодцах и иных помещениях систем водоснабжения и водоотведения, в том числе в замкнутых пространствах, а так же осуществление работодателем непрерывного контроля за работниками, выполняющими указанные работы, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ.

Порядок выполнения работ по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения регулируется Приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», выполнение работ в ограниченных и замкнутых пространствах [Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373156/)

**